[image: ]
	VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK V RÁMCI PROJEKTU: Modernizace vybavení školicích středisek pro poskytování školení a certifikačních zkoušek s přírodními chladivy

	Zadavatel:
Školicí středisko CHKT a TČ, s.r.o., sídlem Poděbradská 24, 190 00 Praha 9, IČ: 27536556
Pověřená osoba: Mgr. Štěpán Stojanov


	Název zakázky:
Dodávka technického vybavení školicích středisek v Praze a v Prostějově

	Druh zakázky:
dodávka

	Informace o rozdělení zakázky na části:
Zakázka není rozdělena na části.

	Financování předmětu zakázky:
Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu SFŽP ČR v rámci programu Životní prostředí

	Lhůta pro podání nabídky:
19. 12. 2025, nejpozději ve 12:00

	Místo pro podání nabídky:
Školicí středisko CHKT a TČ, s.r.o., Průhonická 3344/2, 106 00 Praha 10

	Předmět zakázky:
Dodávka zboží a materiálu dle přílohy č. 1 – Seznam dodávaného zboží

	Předpokládaná cena zakázky: 3 195 263,40 Kč včetně DPH


	Kritéria hodnocení:
Hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny.
Vybrán bude dodavatel, který za dodávané zboží nabídne nejnižší cenu při dodržení standardních podmínek pro záruční dobu zboží.


	Metoda hodnocení nabídek:
Posoudí se výše konečné ceny za kompletní dodávku zboží. Vybrán bude dodavatel, který za dodávané zboží nabídne nejnižší cenu při dodržení standardních podmínek pro záruční dobu zboží.


	Způsob jednání s účastníky výběrového řízení:
O nabídkách výběrového řízení může účastník výběrového řízení jednat se zadavatelem prostřednictvím emailu stojanov@chlazeni.cz. Jednání proběhne vždy odděleně od ostatních účastníků výběrového řízení.


	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 19. 12. 2025 ve 14:00 hodin. U otevírání obálek je oprávněn být přítomen pověřený zástupce zadavatele, který kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě. 
Zadavatel doporučuje, aby podané nabídky byly zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy např. provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. 
Obsah nabídky: 
a) Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY". Pro sestavení krycího listu zadavatel doporučuje účastníkovi využít přílohu č. 2 tohoto oznámení. 
b) Údaje o celkové ceně nabídky bez DPH a údaje o cenách jednotlivých položek seznamu dodávaného zboží bez DPH
c) Údaje o jednotlivých položkách seznamu dodávaného zboží, jmenovitě údaje o výrobci a typu výrobku, délce záruční doby výrobku a případně podmínkách záručního servisu (pouze u těch výrobků, na které se tato možnost vztahuje)


	Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
včetně uvedení ceny bez DPH a včetně DPH

	Doba a místo plnění zakázky:
K plnění dojde v co nejkratším možném termínu po podepsání smlouvy o dodávce zboží. Přibližně na přelomu prosince 2025 a ledna 2026. 
Část zboží bude dodána na adresu Průhonická 3344/2, 106 00 Praha 10 a druhá část na adresu Vrahovická 5, 796 01, Prostějov.

	Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost
musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.


	Přílohy zadávacích podmínek:
Příloha č. 1 – Seznam dodávaného zboží
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky




PŘÍLOHA 1 – SEZNAM DODÁVANÉHO ZBOŽÍ
	Evidenční číslo
	Popis položky
	Počet kusů

	1
	 Měřicí a diagnostický přístroj CHKT kompletní sada
	7

	2
	Plnicí stanice HFC a HFO A2L, včetně náhradních vysokotlakých manometrů
	6

	3
	Plnicí stanice HFC a HFO A2L 
	1

	4
	Vývěva A2L 150l, 2st. 142l/min(230V/50Hz) V-i260Y-R32,1234yf
	4

	5
	Vývěva A2L - VELKÁ, A1/A2L/A2/A3, 283 l/min
	2

	6
	Elektronický detektor úniků f-plyny, 
	8

	7
	Digitální váha na chladiva, 0-110kg, +/-2g
	12

	8
	Servisní lahev na HFC chladivo 6l dvouventilová
	10

	9
	Servisní lahev na HFC chladivo 12l dvouventilová
	4

	10
	Redukce pro láhev na chladiva - pravý závit
	9

	11
	Redukční ventil dusík 50 bar, 
	8

	12
	Manometrová baterie R32 - REFCO BM2-8-DS-R32
	4

	13
	Vakuometr s rozvaděčem a kulovým ventilem W3VPF80
	4

	14
	Klíč na vyšroubování ventilků pod tlakem 1/4, 
	6

	15
	Klíč na vyšroubování ventilků pod tlakem 5/16, 
	6

	16
	Klíč momentový - sada 17, 22, 24,26, 27 & 29mm STW-07
	2

	17
	Klíč stavitelný TLAW06" - 15/16" -24mm
	9

	18
	Klíč stavitelný TLAW10" - 15/16" -33mm
	9

	19
	Manometrová baterie R290 
	16

	20
	Plnicí stanice A3 včetně náhradního vysokotlakého manometru 
	14

	21
	Dehydrátor 032F (závit 7/16"UNF)
	32

	22
	Vývěva A3 150l, CPS VPB6D A1,A2,A3/NH3, 151l/min
	14

	23
	Detektor úniků HC chladiva 
	10

	24
	Servisní ventilátor pro práci s HC chladivy ATEX
	16

	25
	Váha na plnění HC chladiv 1kg, citlivost 1g
	8

	26
	Redukce na malou láhev na chladivo (stojánek)
	8

	27
	Servisní lahev na HC chladivo 12l dvouventilová
	12

	28
	Redukce pro láhev na chladivo - levý závit
	16

	29
	Manometrová baterie R744 + sada servisních hadic
	4

	30
	Elektronický detektor úniků R744, 
	3

	31
	Rozvaděč plnící pro NH3 ocelový vč. manometrů
	2

	32
	Hadice plnící na čpavek 300cm NH3-2S-120 2x1/4" SAE
	2

	33
	Vývěva 180/min dvoustupňová pro NH3, MK-180-DS/NH3
	2

	34
	detektor úniku pro NH3
	2

	35
	Přenosná pájecí stanice plnitelná, SPL1.2 m. kyslík/propan
	12

	36
	Kalíškovač - plynule nastavitelný
	11

	37
	Kalíškovač VFT-808-MI, excentrický, 6-19mm a 1/4-3/4, Value
	10

	38
	Ohýbačka trubek (palcová)
	4

	39
	Ohýbačka trubek (metrická)
	4

	40
	Ohýbačka trubek POLY-ZETA 1/4",3/8",1/2",5/8",3/4"
	1

	41
	Roztahovačka, metrická, CPS
	4

	42
	Adaptér na přepouštění propanu BOL3, 822-0809, 
	2

	43
	Adaptér na přepouštění kyslíku (pro SPL1), 35199, 
	2

	44
	Rukojeť hořáku U7
	4

	45
	Svařovací nástavce U7 (1-2mm) 1 ks a (4-6mm) 1 ks
	1

	46
	Hadice GCE duo KYSLÍK/ACETYLÉN 6,3x8,0mm
	5

	47
	Suché předlohy SG-5 (hořlavý plyn) a SG-5 OXY (kyslík)
	1

	48
	Bezpečnostní pojistky BV12/Kyslík a BV12/acetylen/PB
	1

	49
	Redukční ventil Kyslík 200/10BAR
	4

	50
	Redukční ventil Acetylén 
	2

	51
	Rudl na 2 tlakové láhve, 1089 x 676 x 453 mm, 100 kg
	2

	52
	Svěrák dílenský 100mm, Jipos KD1101
	10

	53
	T-kus VTS6-4, 7/16'' s jednou maticí 7/16''UNF, a/i/a
	3

	54
	Ventil uzavírací pro plnící hadice (sada 3ks)
	7

	55
	Hadice plnící CL-120-Y, žlutá, 300cm
	6

	56
	Hadice plnicí CL-200Y, žlutá, 500cm
	2

	57
	Hadice plnicí CA-CL-60Y, žlutá, 150cm - REFCO
	16

	58
	Hadice plnicí CL-6-Y, žlutá, 15cm - REFCO
	4

	59
	Sada hadic 1/4-5/16 180cm
	2

	60
	Sada hadic 1/4-1/4 90cm s ventilem - REFCO
	14

	61
	Sada hadic 1/4-1/4 150cm s ventilem - REFCO
	8

	62
	Těsnění bílé pro plnící hadice sada 10 ks
	6

	63
	Těsnění černé pro plnící hadice sada 10 ks
	6

	64
	Olej vývěvový 1l
	16

	65
	Redukce R410 (7/16"x1/2")
	6

	66
	Ráčna úhlová sada s nástavci a bity
	8

	67
	Řezačka trubek malá
	10

	68
	Řezačka trubek střední pro průměr 35 mm
	10

	69
	Odhrotovač trubek univerzální
	10

	70
	Odhrotovač trubek IN/OUT
	10

	71
	Ventil odmačkávací/napichovací 2x1/4"
	20

	72
	Ventil odmačkávací/napichovací 1/4"+5/16" (R410)
	20

	73
	Kleště zamačkávací 3-10mm
	2

	74
	Kleště napichovací 4-8mm
	2

	75
	Klíč na ventilky - univerzální
	12

	76
	Zrcátko 32mm, teleskopické
	4

	77
	Hřeben na lamely TLFC 1, CPS
	2

	78
	Magnet servisní (pro ventily)
	7

	79
	Teploměr panelový digitální solární -50+70C DT-1001CF
	8

	80
	Teploměr TM50AUS, digitální, 
	2

	81
	detekční sprej na úniky chladiva
	66

	82
	Čistící rouno, (balení 10 ks)
	6

	83
	Kartáček ocelový 15 mm
	12

	84
	Kartáček ocelový 28 mm
	12

	85
	Převlečná matice Acetylén/Propan
	4

	86
	Převlečná matice Kyslík
	4

	87
	Nástavec na hadici 8mm
	4

	88
	Jednoplynový detektor CO2 - oxid uhličitý, Bluetooth Pac 8000 Dräger
	2

	89
	Stacionární detektor CO2 ASCO AGP, 901261
	2

	90
	hadice plnící pro CO2 (R744) 3m set 3ks
	2

	91
	Deka pro ochranu při pájení
	15

	92
	kondenzační jednotka pro chladivo R290
	12

	93
	kondenzační jednotka chladivo R454C
	4

	94
	Dehydrátor pájecí 1/4"- 6mm MDML 052S/SDML 052S
	32

	95
	Ventil uzavírací / CA 1/4 / R
	8

	96
	Prodlužovací kabel 230 V zásuvka 4, 5 metrů s vypínačem
	10

	97
	Prodlužovací kabel 203 V, atex, 5m
	6

	98
	kleště SIKO
	4

	99
	infračervený bezdotykový teploměr
	2

	100
	Svařovací nástavec PB č.2
	2

	101
	Stříbrná pájka holá Ag15CuP 284 pro tvrdé pájení
	6kg

	102
	Pájka obalená tavidlem 40% Ag
	2kg

	103
	Ultrazvukový detektor úniku plynu
	2

	104
	jednosplitová klimatizační jednotka s chladivem R290
	4

	105
	Stojan na 4 tlakové láhve 1200-1600 mm
	2

	106
	Nástěnný držák na 2 tlakové láhve, na zeď 
	2

	107
	Svářecí stůl 1200/600 mm
	2


 

	KRYCÍ LIST NABÍDKY

	Dodávka technického vybavení školicích středisek v Praze a v Prostějově

	Název veřejné zakázky:
	Dodávka technického vybavení školicích středisek v Praze a v Prostějově pro projekt „Modernizace vybavení školicích středisek pro poskytování školení a certifikačních zkoušek s přírodními chladivy“.

	Základní identifikační údaje

	Zadavatel

	Název:
	Školicí středisko CHKT a TČ, s.r.o.

	Sídlo:
	Poděbradská 24, 190 00 Praha 9

	IČO:
	27536556

	Uchazeč

	Obchodní firma nebo jméno a příjmení
	

	Sídlo:
	


	IČO:
	


	DIČ:
	


	Osoba oprávněná zastupovat uchazeče:
	

	Kontaktní osoba:
	

	E-mail, telefon: 
	

	Nabídková cena v Kč

	Cena celkem bez DPH
	Samostatně DPH (sazba … %)
	Cena celkem včetně DPH
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